TEMİZLİK/AÇILIŞ GÖREVLERİ – JAYNA GYRO

LÜTFEN BU LİSTEYİ TAMAMLAYIN VE BİTİRDİĞİNİZDE ADINIZI VE TARİHİ YAZIP İMZALAYIN.

|  |  |
| --- | --- |
| **NAME:** | **DATE:** |

ZEMİNLER

1. TÜM ZEMİNLERİ SÜPÜRÜN
   1. BAR TEZGAHI/SEVİS ARKASI
   2. ANA YEMEK SALONU
   3. KÜÇÜK YEMEK SALONU
   4. OFİS
   5. TUVALETLER
2. TÜM ZEMİNLERİ TEMİZ BİR PASPAS, SICAK SU VE YER TEMİZLEYİCİ VEYA ÇAMAŞIR SUYU İLE SİLİN
   1. HER ZAMAN 1. OLARAK ANA YEMEK SALONUNDAN BAŞLAYIN
   2. 2. KÜÇÜK YEMEK SALONU
   3. 3. UZUN BAR TEZGAHI/SEVİS ARKASI
   4. 4. OFİS
   5. EN SON HER ZAMAN TUVALETLER
   6. KİRLİ SUYU DIŞARIDAKİ SAKSI BÖLGESİNE DÖKÜN
   7. SARI PASPAS KOVASINI VE PASPASI ARKA KAPININ ARKASINDA, MÜMKÜN OLDUĞUNCA GİZLİ ŞEKİLDE SAKLAYIN
3. TÜM SANDALYELERİ İNDİRİN
4. TÜM OTOPARKI TEMİZLEMEK İÇİN ÜFLEYİCİYİ KULLANIN
5. MÜLK ETRAFINDAKİ TÜM SAKSILARI ÇÖPLER İÇİN KONTROL EDİN VE GEREKTİĞİNDE TEMİZLEYİN
6. BİNANIN ÖNÜNDE VE YAN BAHÇE OTURMA ALANINDAKİ SAKSI KUTULARININ DIŞINDAKİ ÖRÜMCEK AĞLARINI KONTROL EDİN, TEMİZLEMEK İÇİN SÜPÜRGE KULLANIN

TUVALETLER

1. SÜPÜRME VE PASPASLAMADAN SONRA, KLOZETİ TEMİZLEMEK İÇİN KLOZET TEMİZLEYİCİSİ VE FIRÇASI KULLANIN
2. ELDİVEN TAKARAK, MOR HD YAĞ ÇÖZÜCÜYÜ KULLANIP KLOZETİN TÜM SERAMİĞİNİ YUKARIDAN AŞAĞIYA SİLİN
3. KLOZETİN ETRAFINDAKİ ZEMİNİ, ARKASI DA DAHİL OLMAK ÜZERE PÜSKÜRTÜN VE SİLİN.
4. KLOZET FIRÇASI TUTACAĞINI VE SAPINI DA SİLDİĞİNİZDEN EMİN OLUN
5. Aynaları tüy bırakmamak için beyaz/yeşil çizgili mikrofiber havlu ile WINDEX KULLANARAK SİLİN
6. EL KURUTMA MAKİNESİNİ SİLİN
7. SABUNLUK CİHAZINI SİLİN
8. LAVABOYU SİLİN VE DURULAYIN

ÖN SALON AÇILIŞ EKİBİ İÇİN NOTLAR

(SABAH EKİBİ İÇİN BURAYA FAYDALI NOTLAR VEYA GÖZLEMLER BIRAKIN.)

|  |
| --- |
|  |

İMZALAR

|  |  |
| --- | --- |
| **SIGNATURE:** | **DATE:** |